Wartungs- und Protokollblatt

Standort

|  |  |
| --- | --- |
| Name | Tensiometer Sprengquellen Oben Nord (Links) |
| Standort-ID | 28.11.04.01\_01 |
| Logger ID/Site ID | 1207285 / 11 |
| Rechtswert | 3441528.00 |
| Hochwert | 5391056.00 |
| Höhe über NN | 696 |

Unten Nord

Oben Nord

|  |  |
| --- | --- |
| Name | Tensiometer Sprengquellen Oben Süd (Rechts)  Unten Süd  Oben Süd |
| Standort-ID | 28.11.04.01\_02 |
| Logger ID/Site ID | 1207298 / 12 |
| Rechtswert | 3441528 |
| Hochwert | 5391046.00 |
| Höhe über NN | 696 |

Sonstige Standortinformationen

* Alle Zeiten immer UTC!
* Wartungsintervall: monatlich

Sensoren

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Name | Fabrikat | Messgrößen | Messeinheit |
| s.o. | Tensiometer | TruTrack WH-HR | Wasserstand  Sensortemperatur  Loggertemperatur | mm über PNP  °C  °C |

To Do's / Wartungsinformationen

* Protokollieren
  + Aktuelles Wetter (Sonne, Regen, Schnee, ca. Lufttemperatur)
  + Ausfall oder Verschmutzungen der Sensoren
  + Durchgeführte Wartungsmaßnahmen (z.B. Batteriewechsel)
  + Durchgeführte Handmessungen für Plausibilitätskontrolle
* Weiteres siehe Sensorblatt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum / Uhrzeit (UTC) | Wer | Tätigkeit / Beobachtung |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |